# １．　概要

## １.１　ADX Encoderについて

ADX EncoderはADXデータを作成するためのツールです。

音声ファイルを元に、ADXデータを作成することが可能です。

図1.1　ADX Encoderの入力と出力

## １.２　ADXデータの特徴

ADXデータは二つの音声圧縮方式をサポートしており、高音質モードのADX形式、高圧縮モードのAHX形式があります。

表1.1　データの特徴
データ形式 | 特　徴
ADX | (a) ファイルサイズは約1/4に圧縮される。 (b) デコード時のCPU負荷が非常に低い。(１％以下) (c) 任意のサンプル位置のループ設定が可能。 (d) 高音質なBGM再生に向いている。
AHX | (a) ファイルサイズは約1/10に圧縮される（サイズは設定により変化）。 (b) ADXフォーマットに比べ、デコード時のCPU負荷が高い。（約３％） (c) セリフの再生などに向いている。

## １.３　動作環境

ADX Encoderは以下の環境で動作します。

表1.2 動作環境
項　目 | 動作条件・機種　等
ハードウェア
| マシン | IBM AT互換機
| CPU | Intel Pentiumプロセッサ、または100%互換プロセッサ
| メインメモリ | 64MB以上 (128MB以上推奨)
ソフトウェア
| OS | Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000以降

## １.４　音声素材のフォーマット

ADXデータの音声素材として使用可能なフォーマットを以下に示します。

表1.3 音声素材フォーマット
項　目 | 内容
ファイル形式 | WAVまたはAIFF形式の波形ファイル
フォーマット | 16bit リニアPCM
チャンネル数 | ステレオまたはモノラル
サンプリング周波数 | 最大48kHzまで対応
ループ設定 | 1 Shot、またはLoop波形

【備考】

ターゲットによっては再生可能なサンプリング周波数が決まっています。

対応していない周波数については、オフラインで変換しておく必要があります。

Copyright (c) 2001-2007 CRI Middleware Co., Ltd.