# ８．　初期化ファイル仕様

-modeや-freqといった一部のサブコマンドを省略した場合、デフォルト値が使用されます。初期化ファイルを用いれば、このデフォルト値を自由に変更することが可能です。

［備考］初期化ファイルを使用しない場合、システムのデフォルト値が使用されます。

## ８.１　書式

初期化ファイルの記述例を以下に示します。

図8.1 初期化ファイル記述例 <wavrsmp.ini>
     [WAVRSMP]
    ←セクション
    -mode=quality
    -vol=-6.0
    -freq=44100
    -ch=2
    -bit=16
    ←サブコマンド
    　　・
    　　・
    　　・

初期化ファイルの書式は、サブコマンドファイルと同様に「セクション」と「サブコマンド指定」から構成されます。

〈注意〉-in、-out、-help、-subコマンドは初期化ファイル内では使用できません。

## ８.２　使用方法

初期化ファイルは「wavrsmp.ini」という名前で、カレントディレクトリまたはWave Resampler本体（wavrsmp.exe）と同一のディレクトリに格納してください。

wavrsmp.iniは実行時に自動的に読み込まれます。

Copyright (c) 2001-2007 CRI Middleware Co., Ltd.