# ４．　高度なエンコード設定

## ４.１　AHXビットアロケーションパターンの設定

[AHX]ボタンを選択すると、以下のようなウィンドウが拡張されます。（枠線部）

図4.1　AHXビットアロケーションパターン設定のイメージ

AHX形式では32個のエンコードパラメータにより、細かなエンコード設定が可能です。この数値を「ビットアロケーションパターン」と呼びます。

ビットアロケーションパターンはあらかじめ11のパターンが用意されており、また、ユーザによる任意の数値設定も可能です。

各数値は0〜9の範囲で設定することが可能で、低周波から高周波に対するデータの重みを指定します。数値が大きいほど音質は高くなりますが、圧縮率は低下(ファイルサイズ増加)します。

例えば、男性の低い声は低周波帯が主となるので、低周波域に数値の重みを置くことによって、品質の高いデータ(高音質、高圧縮)を作成することができます。 詳しくは付録Cを参照してください。

## ４.２　ループの設定

ADX形式では任意のサンプリング位置でのループ設定が可能です。

ループ設定を行うエンコードファイルを選択し、ダブルクリック、もしくはループ設定ボタンをクリックします。すると以下のようなループ設定ウィンドウが開きます。

図4.2　ループ設定ウィンドウ

ループ設定には次の三つのモードがあります。

(1) | None:
| ループ設定を行いません。
(2) | Looping All:
| ファイル全体をループするように設定します。
(3) | Setting of Loop Points by Sample: ループ開始位置とループ終了位置をサンプル単位で指定します。 （再生範囲は、ループ開始位置から、ループ終了位置の一つ前のサンプルまでになります。）

例としてVoice48a.aifに10〜1000サンプルでループする設定を行いました。

ループ設定は以下のように表示されます。

図4.3　ループ設定後のイメージ図

【重要】

AHX形式ではループ設定が行えません。ループ設定は無視されます。

Copyright (c) 2001-2007 CRI Middleware Co., Ltd.