# 付録C．　ビットアロケーションパターン

（１）　ビットアロケーションパターン

(a) 数値について

ビットアロケーションパターンとは、AHXエンコード時に必要な32個の数値です。

ビットアロケーションパターンとして設定できる32個の数値は、「元音声の周波数の半分を32分割したときの各周波数帯域（サブバンド）に割り当てるビット数」です。

言い換えると、「どの周波数帯域にどれだけ重きを置くか」を表しています。

この数値が大きいほど、再生時に再現できるその周波数帯域の音質が高まります。

周波数帯域の幅は、例えば48kHzの音声なら以下のようになります。

48000/2 / 32(分割) = 750 [Hz]

また、割り当てるビット数には、各周波数帯域ごとに最大値が存在します。

最大値よりも大きな値を指定しても、音質は変わりません。

・ 0〜 3 | ：最大値 15
・ 4〜10 | ：最大値 7
・11〜29 | ：最大値 3
・30〜31 | ：最大値 0

(b) 圧縮率を高くするには

圧縮率を高くするには、ビットアロケーションパターンにできる限り小さな値を入れればよいのですが、値を小さくするほど音質は劣化してしまいます。

音質を維持しながら圧縮率を高くするには、圧縮する音声内容に応じた細かなビットアロケーシンパターンの設定を行う必要があります。

例えば、人間の音声の周波数成分のほとんどは3.5kHz以下で構成されています。

特に重要な3.5kHz以下の成分の値を大きくし、それ以外の不要な成分の値を小さくすることで、音質を保ちながら圧縮率を高めることができます。

以上

Copyright (c) 2001-2007 CRI Middleware Co., Ltd.