# １．　概要

## １.１　本ツールについて

本ツールは、音声ファイルのサンプリングレート変換を行うツールです。

音声ファイルのサンプリングレートは任意に変換可能（アップサンプリング、ダウンサンプリングの両方に対応）です。

## １.２　機能と特徴

#### （１）サンプリング周波数の変換

音声ファイルのサンプリングレートを10Hz〜192kHzの間で自由に変換します。

#### （２）複数の変換方式をサポート

サンプリング周波数の変換方式として、以下の方式をサポートしています。

(a) | 音質優先モード
(b) | 速度優先モード

各変換方式の特徴については、4章を参照してください。

#### （３）WAV/AIFFの相互変換

入出力ファイルのフォーマットとして、以下のファイル形式が利用可能です。

(a) | WAV 形式
(b) | AIFF 形式

#### （４）マルチチャンネルオーディオをサポート

1ch〜6chの音声ファイルをサポートしています。モノラル／ステレオ音声については、チャンネル数を変更することも可能です。

#### （５）幅広い量子化ビット数をサポート

1bit〜32bitの量子化ビット数をサポートしています。

Copyright (c) 2001-2007 CRI Middleware Co., Ltd.