# ３．　エンコードの流れ

エンコードの大まかな流れは以下の通りです。

図3.1　エンコードの流れ

## ３.１　ADX Encoderの起動

ADX Encoderを起動すると、以下のようなウィンドウが開きます。

図3.2　起動直後の画面イメージ

## ３.２　エンコードファイルの登録

まず、エンコードを行いたいファイル(WAV、AIF)をエンコードターゲットリスト(Encode Targets)に登録する必要があります。

エクスプローラなどから、エンコードファイルをドラッグ＆ドロップで登録することができます。

図3.3　ドラッグ＆ドロップ

例として、ドラッグ＆ドロップで３つのファイルをエンコードターゲットリストへ登録しました。

登録したファイルとその情報がリストに表示されます。

図3.4　ファイル登録後のイメージ

## ３.３　ADX/AHXデータ形式の選択

（１）ADX形式を作成する場合

データ形式(Formats)から [ADX]ボタンをクリックします。ボタンの文字が赤く変化します。

（２）AHX形式を作成する場合

データ形式(Formats)から [AHX]ボタンをクリックします。

ボタンの文字が赤く変化し、AHXエンコード設定に関するウィンドウが拡張されます。

詳細については「４.１ AHXのビットアロケーションパターン設定」を参照してください。

## ３.４　エンコードの開始

[Encode]ボタンをクリックすると、エンコードターゲットリストに登録されたファイルのエンコードを開始します。

エンコード中は以下のような進捗ウィンドウが表示されます。

図3.5　進捗ウィンドウ

[Open Output Directory]ボタンをクリックすると、出力ディレクトリ (エクスプローラ) を開くことができます。既に同名のADXファイルが存在する場合は、上書きするかどうかを尋ねてきます。

進捗ウィンドウのタイトルに「Completed」と表示されればエンコード終了です。

Copyright (c) 2001-2007 CRI Middleware Co., Ltd.