# ９．　互換性に関する問題

## ９.１　デフォルトパラメータについて

Ver.1.43よりパラメータ省略時のデフォルト値が入力ファイルのパラメータに準拠するようになりました。この変更により不具合が生じる場合は、以下の内容の初期化ファイル（wavrsmp.ini）を、実行ファイルと同一のディレクトリ、またはカレントディレクトリに作成してください。この設定により、Ver.1.40と同じ動作をさせることが可能です。

<wavrsmp.ini>
    [WAVRSMP]
    -freq=44100
    -ch=2
    -bit=16
    ;デフォルト出力サンプリング周波数
    ;デフォルト出力チャンネル数
    ;デフォルト出力量子化ビット数

## ９.２　2chのミックスダウンについて

Ver.2.00よりステレオ→モノラル変換の方式が変更されました。

Ver.1.46以前のステレオ→モノラル変換では、両のチャンネルのデータを足し合わせて、3dB下げた値がモノラル出力されていました。これに対しVer.2.00では、両チャンネルのデータを単純に足し合わせた値がモノラル出力されます。

Ver.1.46以前と同じ音量でモノラル出力を行ないたい場合には、別途ボリューム指定を行い、音量を3dB下げてください。

〈例〉 | Ver.1.46互換のミックスダウン
> wavrsmp input.wav output.wav -ch=1 -vol=-3

Copyright (c) 2001-2007 CRI Middleware Co., Ltd.