# ２．　画面の説明

図2.1　画面イメージ
【備考】 ・イメージ画像は全て英語版Windowsのものです。 ・各番号は表2.1の項目の番号と対応しています。

表2.1　各項目の説明
項　目 | 説　明
(1) Output Directory 出力ディレクトリ | エンコードしたデータを出力するディレクトリを設定します。 初期状態では「Cドライブのルート」に設定されています。 エクスプローラなどからフォルダをドラッグ＆ドロップするか、出力ディレクトリ設定ボタンにより登録することが可能です。
(2) Encoding Targets エンコードターゲットリスト | エンコードを行うファイル(エンコードターゲットファイル)を登録するリストです。 エクスプローラなどからファイルをドラッグ＆ドロップするか、ファイル登録ボタンによりファイルを登録することが可能です。 また、リストに表示されるカラム情報は以下の通りです。
(3) Formats データ形式 | エンコードするADXのデータ形式を選択します。 ADX形式かAHX形式を選択します。
(4) Encode エンコード開始 | エンコードターゲットリストに登録されているファイルのエンコードを開始します。
(5) Keycode スクランブルキーコード | ADXを暗号化するための文字列です。 詳細は「ADX音声再生ユーザーズマニュアル」をご参照下さい。
(6) AHX Bit Allocation Pattern AHXビットアロケーションパターン | AHXのエンコードパラメータの設定です。 「Preset」はあらかじめ用意されている11のパターンです。 「User Setting」はユーザによる任意のパラメータ設定です。 データ形式にADXが選択されている場合はこの項目は表示されません。
(7) 出力ディレクトリ設定 |  | 出力ディレクトリを選択するウィンドウを開きます。 選択したディレクトリが出力ディレクトリとして設定されます。
(8) ファイル登録 |  | エンコードターゲットファイルを選択するウィンドウを開きます。 選択したファイルがエンコードターゲットファイルとして登録されます。
(9) ファイル削除 |  | エンコードターゲットリスト上で選択されているファイルをリスト上から削除します。
(10) 全ファイル削除 |  | エンコードターゲットリスト上に登録されたファイルを全て削除します。
(11) ループ設定 |  | ループ設定を行います。 ループ設定を行うファイルを選択し、このボタンを押します。ボタンを押すと、ループ設定ウィンドウが開きます。
(12) ファイル再生 |  | エンコードターゲットリストで選択されているファイルを外部アプリケーションを用いて再生します。
【備考】各項目の番号は図2.1の番号と対応しています。

Copyright (c) 2001-2007 CRI Middleware Co., Ltd.